ООО "Завод Строймаш" - входит в промышленный холдинг СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, и является производителем кранов марки РДК-М!

Кран РДК-250М, это лучший и самый МОБИЛЬНЫЙ гусеничный кран в линейке кранов РДК-М.    
 Кран имеет улучшенную грузоподъемность, которая позволяет пользователям выполнять тяжелые подъемы с той же маневренностью.

РДК-250М легко разбирается и перевозится по автомобильным дорогам в габарите в полуприцепах.

Модель была разработана с учетом отзывов и пожеланий клиентов, которые нуждались в улучшенных диаграммах нагрузки.  
 Кабина крана включают большое сиденье с подогревом, систему климат-контроля, интуитивно понятную систему управления с помощью джойстика.

***Подъемный кран РДК-250М особенности модели***

Подъемный кран РДК-250М представляет собой грузоподъемную машину, стрелового типа, с электрическим приводом. Кран РДК-250М– самоходный, базируется на двухгусеничной ходовой тележке; полноповоротный, опирается на поворотный круг. Основным оборудованием является грузоподъемный механизм: наклонная многосекционная стрела решетчатой конструкции на гибкой подвеске, гибкий подъемный орган – стальной канат диаметром 23,5 мм, грузозахватные устройства различного типа.

***Безопасность***Грузоподъемный кран выполнен в соответствии со стандартами международными требованиями безопасности. Кран РДК-250М оборудован комплексом приборов и устройств безопасности ОГМ-240.  
-защита от запрокидывания и перегрузки  
-защита от напряжения в зоне ЛЭП  
-регистрация параметров перегрузок крана.  
  
  
***Производительность***  
Отличительной особенностью стреловых кранов РДК-250М является повышенная грузоподъемность, мобильность и способность эффективно функционировать в стесненных условиях.  
  
***Комфорт***  
Гусеничные краны РДК-250М, отличаются высокой комфортностью, что позволяет снизить утомляемость оператора, достичь высокой производительности труда.

 Кабина крана включают большое сиденье с подогревом, систему климат-контроля, интуитивно понятную систему управления с помощью джойстика.   
  
• Просторная кабина;  
• Климатическая система;  
• Удобное кресло;  
• Эргономичное управление: удобно расположенные рычаги с коротким ходом, информативный ЖК-дисплей.

***Комплектации***

Гусеничный кран РДК-250М дополнительно комплектуется различными секциями стрелы, жестким и маневровым гуськами, прочим оборудованием в широком ассортименте.